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Załącznik nr 3


Dotyczy zapytania ofertowego 130/2025/M/RNA

[bookmark: _Hlk85016457]W związku z realizacją projektu nr 2021/ABM/05/00005  o tytule:

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA
(TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform) 

Współfinansowanego  przez Agencję Badań Medycznych
firma CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury badawczej:
	
Przedmiot postępowania 

[bookmark: _Hlk50977476]Pompa perystaltyczna do formulacji LNP na różnym etapie przygotowania roztworów
Przedmiotowe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 r., nieużywane w jakimkolwiek laboratorium, nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych oraz muszą spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i instalacją. Poniższy opis przedmiotu zamówienia/opis oferowanego towaru przedstawia wymagania urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. 

Wykonawcy przystępujący do postępowania winni zaproponować urządzenie o parametrach takich samych lub przewyższających wskazane poniżej.

	Wymagane minimalne parametry wirówki
	Parametry oferowanego przedmiotu (Wypełnia wykonawca)

	Pompa perystaltyczna z głowicą pompy do węży ciągłych
	

	Maksymalne natężenie przepływu ≥18 l/min
	

	Minimalne natężenie przepływu ≤0,001 ml/min
	

	Stosunek sterowania prędkością co najmniej 2650:1
	

	Rozmiary otworu kompatybilnego węża ;6,4;8;9,6;12;12,7;15,9;16;17mm
	

	Zakres prędkości napędu od 0,1 do 265 obr./min lub szerszy
	

	Interfejsy RS232,RS485, PROFIBUS, PROFINET, SCADA, EtherNET/IP
	

	Możliwość prowadzenia procesu w temperaturze pokojowej lub wyższej – co najmniej w zakresie 5-40°C
	

	Maksymalne napięcie 300 VA
	

	Częstotliwość 50-60 Hz 
	

	Napięcie 100-120/220-240 VAC +/-; 10%;  
	

	Zasilanie poprzez gniazdo jednofazowe 
	

	Min. 24 miesięczna gwarancja, obejmująca części i serwis 
	

	Szkolenia techniczne, wsparcie przy optymalizacji procesu
	

	Montaż oraz instalacja
	

	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski -  dotyczący przeglądu sprzętów i wymiany podstawowych zużywalnych elementów typu filtry, złączki, rurki kapilarne
	

	Czas dostawy: max. 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia
	

	Instrukcja obsługi w formie drukowanej w języku angielskim lub języku polskim
	









           …………..…………………………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy)

	Celon Pharma S.A.
Biuro: Ogrodowa 2A
05-092 Kiełpin / Łomianki
tel.: +48 22 751 59 33 
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e-mail: info@celonpharma.com
www.celonpharma.com
	Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,                                                                    
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Prezes Zarządu: Maciej Wieczorek
Numer KRS: 0000437778
Wysokość kapitału zakładowego: 5 375 650 PLN
NIP : 118 – 16 – 42 – 061, REGON : 015181033
BDO : 000109582
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